**Инструкция**

**по раздвижению и складыванию столов**

 **серии « SANTINO»**

Для долгой и безопасной эксплуатации стола необходимо соблюдать правила по раздвижению и складыванию стола:

Смотря на такой стол сверху, невозможно заметить, что он может раскладываться. Он не содержит никаких стыков, пока не разложить столешницу. Чтобы увеличить площадь такого стола, нужно произвести следующие действия:

1. Подойти к столу с торцевой стороны.
2. Для того, чтобы произвести раздвижение стола Вам необходимо взявшись двумя руками за края вставки аккуратно выдвинуть и поднять вставку до уровня основной столешницы из керамики на стекле. При этом вставка стола будет плавно подниматься по направляющим в раме стола, пока не достигнет крайнего верхнего положения и зафиксируется в нем.
3. Взявшись двумя руками за края вставки плавным движением Вам необходимо аккуратно сдвигать ее до соприкосновения вставки стола с основной столешницей.
4. Такую же последовательность нужно проделать с противоположной стороны стола со второй вставкой.

Для складывания стола Вам необходимо произвести все действия в обратном порядке т.е.:

1. Для того, чтобы произвести складывание стола необходимо взявшись двумя руками за края вставки плавным движением аккуратно выдвинуть ее до упора.
2. Удерживая двумя руками края вставки аккуратно опустить ее под основную столешницу. При этом вставка стола будет плавно опускаться по направляющим в раме стола, пока не достигнет крайнего нижнего положения и зафиксируется в нем.
3. Такую же последовательность нужно проделать с противоположной стороны стола со второй вставкой.

**Важно! Во время раздвижения и складывания стола необходимо не допускать ударов вставки и столешницы друг о друга и соблюдать зазоры необходимые для безопасного функционирования движущихся частей стола.**

За неправильную эксплуатацию стола, повлекшую повреждение столешницы или вставки, продавец ответственности не несет.